|  |
| --- |
| Sikaflex®-112 Crystal Clear |
| LEISTUNGSERKLÄRUNG  GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NO 305/2011  Nr. 51448837 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** | 51448837 |
| **2** | **Verwendungszweck(e):** | EN 15651-1:2012  Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen an  Fassadenelementen F |
| **3** | **Hersteller:** | Sika Services AG  Tüffenwies 16-22  8064 Zürich  www.sika.de |
| **4** | **Bevollmächtigter:** |  |
| **5** | **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** | System 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6a** | **Harmonisierte Norm:** | EN 15651-1:2012 |
|  | Notifizierte Stelle(n): | 2538, 1508 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Erklärte Leistung(en)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wesentliche Merkmale** | **Leistung** | **Bewertungs-**  **system** | **Harmonisierte**  **Technische**  **Spezifikation** |
| Reaction to fire | Klasse E | System 3 | EN 15651-  1:2012 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | NPD |  |
| Wasser- und Luftdichtheit |  |  |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | System 3 |
| Volumenverlust | ≤ 10 % | System 3 |
| Zugverhalten (Dehnung) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser | Kein Versagen bei 60% Dehnung | System 3 |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden | System 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation** | |
|  | Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: | |
|  | Name : Frank Boldt  Funktion: Produktingenieur Kleben & Dichten Bau  Stuttgart, den 24 September 2018    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Name : Julia Michel  Funktion: Marktfeldmanager Kleben & Dichten Bau  Stuttgart, den 24 September 2018    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Ende der geforderten Informationen nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

|  |
| --- |
| 18 |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland |
| Leistungserklärung-Nr. 51448837 |
| EN 15651-1:2012 |
| Notifizierte Stelle(n): 2538, 1508 |
| Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen an Fassadenelementen F EXT-INT CC |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Reaction to fire | | Klasse E | | | Freisetzung gefährlicher Stoffe | | NPD | | | Wasser- und Luftdichtheit | |  | | | Standvermögen | | ≤ 3 mm | | | Volumenverlust | | ≤ 10 % | | | Zugverhalten (Dehnung) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser | | Kein Versagen bei 60% Dehnung | | | Dauerhaftigkeit | Bestanden | | |
| [**http://dop.sika.com**](http://dop.sika.com) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)**  Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten. |
|  | **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**  Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann. |

**Sika Deutschland GmbH**

Kornwestheimer Str. 103-108

70439 Stuttgart

Deutschland

www.sika.de

© Sika Services AG